#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC2.Channel-0\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_10
ADC2.IPParameters=Rank-0\#ChannelRegularConversion,Channel-0\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag
ADC2.NbrOfConversionFlag=1
ADC2.Rank-0\#ChannelRegularConversion=1
ADC2.SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5
CAN1.CalculateBaudRate=750000
CAN1.CalculateTimeBit=1333.33
CAN1.CalculateTimeQuantum=444.44444444444446
CAN1.IPParameters=CalculateTimeQuantum,CalculateTimeBit,CalculateBaudRate
CAN2.CalculateBaudRate=750000
CAN2.CalculateTimeBit=1333.33
CAN2.CalculateTimeQuantum=444.44444444444446
CAN2.IPParameters=CalculateTimeQuantum,CalculateTimeBit,CalculateBaudRate
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=ADC2
Mcu.IP1=CAN1
Mcu.IP10=USB_DEVICE
Mcu.IP11=USB_OTG_FS
Mcu.IP2=CAN2
Mcu.IP3=DAC
Mcu.IP4=NVIC
Mcu.IP5=RCC
Mcu.IP6=SPI1
Mcu.IP7=SPI3
Mcu.IP8=SYS
Mcu.IP9=USART2
Mcu.IPNb=12
Mcu.Name=STM32F107V(B-C)Tx
Mcu.Package=LQFP100
Mcu.Pin0=PE2
Mcu.Pin1=PE3
Mcu.Pin10=PC0
Mcu.Pin11=PC3
Mcu.Pin12=PA2
Mcu.Pin13=PA3
Mcu.Pin14=PA4
Mcu.Pin15=PA5
Mcu.Pin16=PA6
Mcu.Pin17=PA7
Mcu.Pin18=PE7
Mcu.Pin19=PE8
Mcu.Pin2=PE4
Mcu.Pin20=PE9
Mcu.Pin21=PE10
Mcu.Pin22=PE14
Mcu.Pin23=PE15
Mcu.Pin24=PB12
Mcu.Pin25=PB13
Mcu.Pin26=PA8
Mcu.Pin27=PA9
Mcu.Pin28=PA11
Mcu.Pin29=PA12
Mcu.Pin3=PE5
Mcu.Pin30=PA13
Mcu.Pin31=PA14
Mcu.Pin32=PA15
Mcu.Pin33=PC10
Mcu.Pin34=PC11
Mcu.Pin35=PC12
Mcu.Pin36=PD0
Mcu.Pin37=PD1
Mcu.Pin38=PD2
Mcu.Pin39=PB3
Mcu.Pin4=PE6
Mcu.Pin40=PB4
Mcu.Pin41=PE0
Mcu.Pin42=PE1
Mcu.Pin43=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin44=VP_USB_DEVICE_VS_USB_DEVICE_CDC_FS
Mcu.Pin5=PC13-TAMPER-RTC
Mcu.Pin6=PC14-OSC32_IN
Mcu.Pin7=PC15-OSC32_OUT
Mcu.Pin8=OSC_IN
Mcu.Pin9=OSC_OUT
Mcu.PinsNb=45
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F107VCTx
MxCube.Version=6.1.0
MxDb.Version=DB.6.0.10
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.OTG_FS_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PA11.Locked=true
PA11.Mode=Device_Only
PA11.Signal=USB_OTG_FS_DM
PA12.Locked=true
PA12.Mode=Device_Only
PA12.Signal=USB_OTG_FS_DP
PA13.Mode=JTAG_5_pins
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=JTAG_5_pins
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA15.Mode=JTAG_5_pins
PA15.Signal=SYS_JTDI
PA2.Mode=Asynchronous
PA2.Signal=USART2_TX
PA3.Mode=Asynchronous
PA3.Signal=USART2_RX
PA4.Locked=true
PA4.Signal=COMP_DAC1_group
PA5.Locked=true
PA5.Mode=Full_Duplex_Master
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA6.Locked=true
PA6.Mode=Full_Duplex_Master
PA6.Signal=SPI1_MISO
PA7.Locked=true
PA7.Mode=Full_Duplex_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PA8.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PA8.GPIO_Label=SD_CS
PA8.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PA8.Locked=true
PA8.Signal=GPIO_Output
PA9.Mode=Activate_VBUS
PA9.Signal=USB_OTG_FS_VBUS
PB12.Mode=CAN_Activate
PB12.Signal=CAN2_RX
PB13.Mode=CAN_Activate
PB13.Signal=CAN2_TX
PB3.Mode=JTAG_5_pins
PB3.Signal=SYS_JTDO
PB4.Mode=JTAG_5_pins
PB4.Signal=SYS_NJTRST
PC0.Locked=true
PC0.Signal=ADCx_IN10
PC10.Locked=true
PC10.Mode=Full_Duplex_Master
PC10.Signal=SPI3_SCK
PC11.Locked=true
PC11.Mode=Full_Duplex_Master
PC11.Signal=SPI3_MISO
PC12.Locked=true
PC12.Mode=Full_Duplex_Master
PC12.Signal=SPI3_MOSI
PC13-TAMPER-RTC.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PC13-TAMPER-RTC.GPIO_Label=SD_CD
PC13-TAMPER-RTC.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PC13-TAMPER-RTC.Signal=GPIO_Input
PC14-OSC32_IN.Mode=LSE-External-Oscillator
PC14-OSC32_IN.Signal=RCC_OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT.Mode=LSE-External-Oscillator
PC15-OSC32_OUT.Signal=RCC_OSC32_OUT
PC3.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PC3.GPIO_Label=SPI3_CS
PC3.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PC3.Locked=true
PC3.Signal=GPIO_Output
PD0.Locked=true
PD0.Mode=CAN_Activate
PD0.Signal=CAN1_RX
PD1.Locked=true
PD1.Mode=CAN_Activate
PD1.Signal=CAN1_TX
PD2.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PD2.GPIO_Label=Charging
PD2.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PD2.Locked=true
PD2.Signal=GPIO_Output
PE0.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PE0.GPIO_Label=Output_0
PE0.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PE0.Locked=true
PE0.Signal=GPIO_Output
PE1.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PE1.GPIO_Label=Output_1
PE1.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PE1.Locked=true
PE1.Signal=GPIO_Output
PE10.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PE10.GPIO_Label=GSM_RST
PE10.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PE10.Locked=true
PE10.Signal=GPIO_Output
PE14.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PE14.GPIO_Label=HL3
PE14.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PE14.Locked=true
PE14.Signal=GPIO_Output
PE15.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PE15.GPIO_Label=HL2
PE15.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PE15.Locked=true
PE15.Signal=GPIO_Output
PE2.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PE2.GPIO_Label=Output_2
PE2.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PE2.Locked=true
PE2.Signal=GPIO_Output
PE3.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PE3.GPIO_Label=Output_3
PE3.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PE3.Locked=true
PE3.Signal=GPIO_Output
PE4.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PE4.GPIO_Label=Output_4
PE4.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PE4.Locked=true
PE4.Signal=GPIO_Output
PE5.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PE5.GPIO_Label=Output_5
PE5.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PE5.Locked=true
PE5.Signal=GPIO_Output
PE6.Locked=true
PE6.Signal=GPIO_Input
PE7.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PE7.GPIO_Label=Input_1
PE7.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PE7.Locked=true
PE7.Signal=GPIO_Input
PE8.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PE8.GPIO_Label=Input_2
PE8.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PE8.Locked=true
PE8.Signal=GPIO_Input
PE9.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PE9.GPIO_Label=Input_3
PE9.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PE9.Locked=true
PE9.Signal=GPIO_Input
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F107VCTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.8.3
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=false
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=SW4STM32
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=bms_s_cube.ioc
ProjectManager.ProjectName=bms_s_cube
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=SW4STM32
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,3-MX_ADC2_Init-ADC2-false-HAL-true,4-MX_CAN1_Init-CAN1-false-HAL-true,5-MX_CAN2_Init-CAN2-false-HAL-true,6-MX_DAC_Init-DAC-false-HAL-true,7-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true,8-MX_SPI3_Init-SPI3-false-HAL-true,9-MX_USART2_UART_Init-USART2-false-HAL-true,10-MX_USB_DEVICE_Init-USB_DEVICE-false-HAL-false
RCC.ADCFreqValue=12000000
RCC.ADCPresc=RCC_ADCPCLK2_DIV6
RCC.AHBFreq_Value=72000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=36000000
RCC.APB1TimFreq_Value=72000000
RCC.APB2Freq_Value=72000000
RCC.APB2TimFreq_Value=72000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=72000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=72000000
RCC.HSEDivPLL=RCC_HSE_PREDIV_DIV5
RCC.HSE_VALUE=25000000
RCC.I2S2Freq_Value=72000000
RCC.I2S3Freq_Value=72000000
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,ADCPresc,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSEDivPLL,HSE_VALUE,I2S2Freq_Value,I2S3Freq_Value,MCOFreq_Value,PLL2CLKoutputFreqValue,PLL2VCOoutputFreqValue,PLL3CLKoutputFreqValue,PLL3VCOoutputFreqValue,PLLCLKFreq_Value,PLLMUL,Prediv1Source,Prediv2,Prediv2FreqValue,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USBFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=72000000
RCC.PLL2CLKoutputFreqValue=40000000
RCC.PLL2VCOoutputFreqValue=80000000
RCC.PLL3CLKoutputFreqValue=40000000
RCC.PLL3VCOoutputFreqValue=80000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=72000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL9
RCC.Prediv1Source=RCC_PREDIV1_SOURCE_PLL2
RCC.Prediv2=RCC_HSE_PREDIV2_DIV5
RCC.Prediv2FreqValue=5000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=72000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=72000000
RCC.USBFreq_Value=48000000
RCC.VCOOutput2Freq_Value=8000000
SH.ADCx_IN10.0=ADC2_IN10,IN10
SH.ADCx_IN10.ConfNb=1
SH.COMP_DAC1_group.0=DAC_OUT1,DAC_OUT1
SH.COMP_DAC1_group.ConfNb=1
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_4
SPI1.CalculateBaudRate=18.0 MBits/s
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,BaudRatePrescaler,CalculateBaudRate
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
SPI3.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_256
SPI3.CalculateBaudRate=140.625 KBits/s
SPI3.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI3.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,BaudRatePrescaler
SPI3.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI3.VirtualType=VM_MASTER
USART2.IPParameters=VirtualMode
USART2.VirtualMode=VM_ASYNC
USB_DEVICE.CLASS_NAME_FS=CDC
USB_DEVICE.IPParameters=VirtualMode,VirtualModeFS,CLASS_NAME_FS
USB_DEVICE.VirtualMode=Cdc
USB_DEVICE.VirtualModeFS=Cdc_FS
USB_OTG_FS.IPParameters=VirtualMode
USB_OTG_FS.VirtualMode=Device_Only
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_USB_DEVICE_VS_USB_DEVICE_CDC_FS.Mode=CDC_FS
VP_USB_DEVICE_VS_USB_DEVICE_CDC_FS.Signal=USB_DEVICE_VS_USB_DEVICE_CDC_FS
board=custom
