#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC1.Channel-0\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_8
ADC1.IPParameters=Rank-0\#ChannelRegularConversion,Channel-0\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag,master
ADC1.NbrOfConversionFlag=1
ADC1.Rank-0\#ChannelRegularConversion=1
ADC1.SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5
ADC1.master=1
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
CAN1.ABOM=ENABLE
CAN1.AWUM=ENABLE
CAN1.BS1=CAN_BS1_15TQ
CAN1.BS2=CAN_BS2_2TQ
CAN1.CalculateBaudRate=250000
CAN1.CalculateTimeBit=4000
CAN1.CalculateTimeQuantum=222.22222222222223
CAN1.IPParameters=CalculateTimeQuantum,CalculateTimeBit,CalculateBaudRate,BS1,BS2,Prescaler,ABOM,AWUM,TXFP
CAN1.Prescaler=8
CAN1.TXFP=ENABLE
CAN2.ABOM=ENABLE
CAN2.AWUM=ENABLE
CAN2.BS1=CAN_BS1_15TQ
CAN2.BS2=CAN_BS2_2TQ
CAN2.CalculateBaudRate=125000
CAN2.CalculateTimeBit=8000
CAN2.CalculateTimeQuantum=444.44444444444446
CAN2.IPParameters=CalculateTimeQuantum,CalculateTimeBit,CalculateBaudRate,Prescaler,BS1,BS2,ABOM,AWUM,TXFP,NART
CAN2.NART=ENABLE
CAN2.Prescaler=16
CAN2.TXFP=ENABLE
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F107VCT6
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=ADC1
Mcu.IP1=CAN1
Mcu.IP2=CAN2
Mcu.IP3=NVIC
Mcu.IP4=RCC
Mcu.IP5=RTC
Mcu.IP6=SYS
Mcu.IP7=USART2
Mcu.IPNb=8
Mcu.Name=STM32F107V(B-C)Tx
Mcu.Package=LQFP100
Mcu.Pin0=PC14-OSC32_IN
Mcu.Pin1=PC15-OSC32_OUT
Mcu.Pin10=PE10
Mcu.Pin11=PE11
Mcu.Pin12=PE15
Mcu.Pin13=PA13
Mcu.Pin14=PA14
Mcu.Pin15=PD0
Mcu.Pin16=PD1
Mcu.Pin17=PD4
Mcu.Pin18=PD5
Mcu.Pin19=PD6
Mcu.Pin2=OSC_IN
Mcu.Pin20=PB4
Mcu.Pin21=PB5
Mcu.Pin22=PB6
Mcu.Pin23=VP_RTC_VS_RTC_Activate
Mcu.Pin3=OSC_OUT
Mcu.Pin4=PA6
Mcu.Pin5=PC4
Mcu.Pin6=PC5
Mcu.Pin7=PB0
Mcu.Pin8=PB1
Mcu.Pin9=PE9
Mcu.PinsNb=24
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F107VCTx
MxCube.Version=6.8.0
MxDb.Version=DB.6.0.80
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.CAN1_RX0_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.CAN2_RX1_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.CAN2_TX_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.USART2_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA6.GPIOParameters=GPIO_Label
PA6.GPIO_Label=ADC_CC1
PA6.Locked=true
PA6.Signal=ADCx_IN6
PB0.GPIOParameters=GPIO_Label
PB0.GPIO_Label=ADC_NTC1
PB0.Locked=true
PB0.Signal=ADCx_IN8
PB1.GPIOParameters=GPIO_Label
PB1.GPIO_Label=ADC_NTC2
PB1.Locked=true
PB1.Signal=ADCx_IN9
PB4.GPIOParameters=GPIO_Label
PB4.GPIO_Label=RELAY_AUX
PB4.Locked=true
PB4.Signal=GPIO_Output
PB5.Locked=true
PB5.Mode=CAN_Activate
PB5.Signal=CAN2_RX
PB6.Locked=true
PB6.Mode=CAN_Activate
PB6.Signal=CAN2_TX
PC14-OSC32_IN.Mode=LSE-External-Oscillator
PC14-OSC32_IN.Signal=RCC_OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT.Mode=LSE-External-Oscillator
PC15-OSC32_OUT.Signal=RCC_OSC32_OUT
PC4.GPIOParameters=GPIO_Label
PC4.GPIO_Label=LOCK_A
PC4.Locked=true
PC4.Signal=GPIO_Output
PC5.GPIOParameters=GPIO_Label
PC5.GPIO_Label=LOCK_B
PC5.Locked=true
PC5.Signal=GPIO_Output
PD0.Locked=true
PD0.Mode=CAN_Activate
PD0.Signal=CAN1_RX
PD1.Locked=true
PD1.Mode=CAN_Activate
PD1.Signal=CAN1_TX
PD4.GPIOParameters=GPIO_Label
PD4.GPIO_Label=USART2_DIR
PD4.Locked=true
PD4.Signal=GPIO_Output
PD5.Locked=true
PD5.Mode=Asynchronous
PD5.Signal=USART2_TX
PD6.Locked=true
PD6.Mode=Asynchronous
PD6.Signal=USART2_RX
PE10.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PE10.GPIO_Label=ADDR_0
PE10.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PE10.Locked=true
PE10.Signal=GPIO_Input
PE11.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PE11.GPIO_Label=ADDR_1
PE11.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PE11.Locked=true
PE11.Signal=GPIO_Input
PE15.GPIOParameters=GPIO_Label
PE15.GPIO_Label=RELAY_CC
PE15.Locked=true
PE15.Signal=GPIO_Output
PE9.GPIOParameters=GPIO_Label
PE9.GPIO_Label=LOCK_FB
PE9.Locked=true
PE9.Signal=GPIO_Input
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=true
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F107VCTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.8.4
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=false
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=GbTModuleSW.ioc
ProjectManager.ProjectName=GbTModuleSW
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_ADC1_Init-ADC1-false-HAL-true,4-MX_CAN1_Init-CAN1-false-HAL-true,5-MX_CAN2_Init-CAN2-false-HAL-true,6-MX_USART2_UART_Init-USART2-false-HAL-true,7-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true,8-MX_RTC_Init-RTC-false-HAL-true
RCC.ADCFreqValue=12000000
RCC.ADCPresc=RCC_ADCPCLK2_DIV6
RCC.AHBFreq_Value=72000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=36000000
RCC.APB1TimFreq_Value=72000000
RCC.APB2Freq_Value=72000000
RCC.APB2TimFreq_Value=72000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=72000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=72000000
RCC.HSEDivPLL=RCC_HSE_PREDIV_DIV5
RCC.HSE_VALUE=25000000
RCC.I2S2Freq_Value=72000000
RCC.I2S3Freq_Value=72000000
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,ADCPresc,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSEDivPLL,HSE_VALUE,I2S2Freq_Value,I2S3Freq_Value,MCOFreq_Value,PLL2CLKoutputFreqValue,PLL2VCOoutputFreqValue,PLL3CLKoutputFreqValue,PLL3VCOoutputFreqValue,PLLCLKFreq_Value,PLLMUL,PLLSourceVirtual,Prediv1Source,Prediv2,Prediv2FreqValue,RTCClockSelection,RTCFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USBFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=72000000
RCC.PLL2CLKoutputFreqValue=40000000
RCC.PLL2VCOoutputFreqValue=80000000
RCC.PLL3CLKoutputFreqValue=40000000
RCC.PLL3VCOoutputFreqValue=80000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=72000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL9
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.Prediv1Source=RCC_PREDIV1_SOURCE_PLL2
RCC.Prediv2=RCC_HSE_PREDIV2_DIV5
RCC.Prediv2FreqValue=5000000
RCC.RTCClockSelection=RCC_RTCCLKSOURCE_LSE
RCC.RTCFreq_Value=32768
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=72000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=72000000
RCC.USBFreq_Value=48000000
RCC.VCOOutput2Freq_Value=8000000
SH.ADCx_IN6.0=ADC1_IN6,IN6
SH.ADCx_IN6.ConfNb=1
SH.ADCx_IN8.0=ADC1_IN8,IN8
SH.ADCx_IN8.ConfNb=1
SH.ADCx_IN9.0=ADC1_IN9,IN9
SH.ADCx_IN9.ConfNb=1
USART2.IPParameters=VirtualMode
USART2.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_RTC_VS_RTC_Activate.Mode=RTC_Enabled
VP_RTC_VS_RTC_Activate.Signal=RTC_VS_RTC_Activate
board=custom
isbadioc=false
