../Core/Src/serial.c:65:22:uart3_log_hal_error	3
../Core/Src/serial.c:85:22:uart3_arm_rx_or_log	3
../Core/Src/serial.c:101:15:CCS_RxEventCallback	4
../Core/Src/serial.c:124:15:HAL_UART_ErrorCallback	5
../Core/Src/serial.c:144:6:CCS_TxCpltCallback	4
../Core/Src/serial.c:160:6:CCS_SerialLoop	62
../Core/Src/serial.c:360:6:CCS_Init	1
../Core/Src/serial.c:375:26:crc16_ibm	3
../Core/Src/serial.c:390:17:CCS_BuildPacket	4
../Core/Src/serial.c:406:13:CCS_SendPacket	4
../Core/Src/serial.c:423:13:CCS_SendResetReason	1
../Core/Src/serial.c:427:6:CCS_SendEmergencyStop	1
../Core/Src/serial.c:431:6:CCS_SendStart	1
../Core/Src/serial.c:435:13:CCS_CalculateEnergy	2
../Core/Src/serial.c:450:13:send_state	3
../Core/Src/serial.c:480:26:expected_payload_len	2
../Core/Src/serial.c:496:22:apply_command	15
../Core/Src/serial.c:578:25:process_received_packet	8
../Core/Src/serial.c:631:13:CCS_UART3_Watchdog	4
../Core/Src/serial.c:644:13:CCS_LogUart3Error	1
